{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["监控"],"not_rendered":{"images":14},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"监控","index":0,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,8],[17,1,17,5],[18,0,18,8]]}
["东方安通道路交通事故预防“减量控大”基础设施新增完善工程农村道路安全治理前端系统采购\n清单报价表"]
["序号","设备名称","技术规格","单位","数量","全费用综合单价（元）","合计金额（元）","参考图片","其他要求"]
[1,"智能球型摄像机【用于道路监控（大场景监控）】","传感器类型：全景：1/1.8英寸CMOS细节：1/2.8英寸CMOS；\n像素：全景400万细节400万；\n最大分辨率：全景2560*1440细节2560*1440；\n最低照度：全景： 彩色：0.001lux@F1.0 黑白：0.0001lux@F1.0 0Lux（白光灯开启） 细节： 彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（红外灯开启）；\n\n最大补光距离：全景白光：30m细节150m（红外）；\n补光灯数量：全景2颗（白光灯）细节4颗（红外灯）2颗（白光灯）；\n补光类型：红外/白光；\n镜头焦距：全景：4mm细节：4.8-115mm；\n光学变倍：细节：24倍；\n通用行为分析：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持联动跟踪；\n透雾功能：电子透雾；\n音频输入：1路（LINE IN；裸线）；\n音频输出：1路（LINE OUT；裸线）；\n报警接口：2进1出；\n语音对讲：支持；\n报警输入：2路，开关量输入(0～5V DC)；\n报警输出：1路；\n供电方式：DC36V/2.23A±25%（标配）；\n球机尺寸：SDT7C；\n接口类型：RJ45接口","台",13,{"$nulls":3},"视频数据接入公安分局，2年维保+3年网络（起始时间从验收之日起算起）"]
[2,"200米雷视预警一体机【用于非灯控路口（单边预警一体式）】","支持车牌、车型、车身颜色、车系、车标等智能识别；\n融合高精度毫米波雷达与深度学习相机单元，从结构、场景、采集方式到数据信息等多维度深度融合；\n双向6车道128个目标轨迹跟踪，机动车检测距离最远可达250米；\n支持超速警示功能，当有车辆超速时，可在屏上显示超速车辆速度，并进行文字警示和语音警示，文字警示内容和语音警示内容可配置；\n传感器类型：1/1.8英寸CMOS；\n图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）；\n视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG；\n网络接口：1个，10/100M以太网接口（RJ-45）；\n供电方式：AC176～265V；\n功耗：小于400W；\n工作温度：-30～60℃；\n防护等级：IP54；","台",2,{"$nulls":3},"数据接入支队智慧大脑及大队设备管理平台、2年维保+3年网络（起始时间从验收之日起算起）"]
[3,"LED多功能多文字显示屏\n（5字屏）【用于非灯控路口（单边预警一体式】","物理间距：P10；\n像素组成：红绿双基色（支持红，绿，黄三种颜色显示）\n显示尺寸：1280mm×640mm\n外框尺寸：1432mm×742mm×120mm\n亮度：≥5000cd/m2；\n显示内容：支持发布中文、英文、数字、简单图片等内容；\n显示方式：支持静止显示、翻页显示、滚动显示；\n字体：支持16/24/32号字体；\n防护等级：IP54；\n工作温度：-30℃~60℃；\n工作湿度：10%RH~80%RH无凝结；\n安装方式：侧抱杆，竖杆。","台",2,{"$nulls":3},"数据接入支队智慧大脑及大队设备管理平台、2年维保+3年网络（起始时间从验收之日起算起）"]
[4,"高清抓拍单元【用于农村违法劝导（头盔检测）】","传感器类型：1英寸GS-CMOS；\n电子快门：1/25s~1/100000s（可手动或自动调节）；\n图像分辨率：4096×2160（不包含OSD黑边）；\n视频分辨率：4096×2160/3392×2008/UXGA（1600×1200）/1080P（1920×1080）/720P（1280×720）/D1（704× 576）/CIF（352×288）；\n视频帧率：最大支持25fps；默认主码流（4096×2160@13fps），辅码流（1600×1200@13fps）；\n视频码率：H.264：32kbps~32767kbpsH.265：32kbps~32767kbpsMJPEG：512kbps~32767kbps；\n视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG；\n图片编码格式：JPEG；\n图片合成：支持1、2、3、4张图片合成；\n国密功能：支持国密GB 35114-A级功能；\n镜头接口：C；\n光圈控制接口：1个，P-IRIS自动光圈；\n外置灯接口：7个，光耦开关量信号输出（可配置为闪光灯或者LED频闪灯同步输出接口，频率可设置）；\n网络接口：2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；\nUSB接口：2个，USB 3.0接口；\nGPS接口：1个，GPS/北斗接口；\n存储接口：1个，最大支持256GB TF卡本地存储；\nRS-485接口：2个，可用于连接红绿灯信号检测器、车检器、补光灯；其中A1B1可复用于RS-232接口，用于连接雷达；\nRS-232接口：4个，其中RTG用于串口调试；R1T1G、R2T2G、R3T3G连接雷达；\nI/O接口：4个，用于I/O触发抓拍信号输入，与报警输入复用；\n报警输入：4路，与I/O接口复用；\n报警输出：2路，AO1为继电器，AO2为光耦；\n电源返送：DC12V±10%电压输出，≤1.5A电流输出；\n供电方式：AC100V~AC240V（50Hz）；\n功耗：≤21W（其中相机15W，下挂灯6W）；\n工作温度：-40℃~+65℃；\n工作湿度：10%~90%；\n产品尺寸：540.0mm×204.2mm×204.1mm（长×宽×高）；\n毛重：6.4kg；\n电源：标配；\n镜头：选配（12mm；16mm；25mm；50mm），镜头靶面≥1英寸","台",3,{"$nulls":3},"数据接入支队智慧大脑及大队设备管理平台、2年网络、3年维保期（起始时间从验收之日起算起）"]
[5,"补光灯【用于农村违法劝导（头盔检测）】","灯型：多功能一体型：支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式；\n光源：可见光（波长350-780nm）；\n色温：氙气：5800K ± 200K， LED：4500K；\n中心光照度：频闪：<40lx（20m光照度）爆闪：≥20lx（32m光照度）；\n光斑覆盖范围：1车道；\n补光距离：16m~26m；\n回电时间：≤50ms；\n闪光持续时间：180 μs～500 μs；\n爆闪计数：支持统计爆闪次数和触发次数；\n闪光灯寿命：≥1000万次；\n频率：跟随相机；\n灯珠数量：24颗（进口暖光LED）；\n光通量：2400lm；\n频闪时间统计：记录频闪总时间；\n红外白光切换：支持；\n远程故障显示：支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态；\n亮度调节：氙气：1~16级亮度可调LED频闪：1~20级亮度可调；\n防眩目处理：LED采用暖光灯珠与独特的防眩光学设计；氙气白光爆闪采用光栅，同时支持氙气红外爆闪；有效避免眩目；；\n供电方式：AC220V±10％；\n功耗：氙气：＜65J/次，瞬时功率≤5500W（瞬时电流25A）LED：频闪功率≤48W，爆闪功率≤90W；\n净重：7.5kg","台",3,{"$nulls":3},"数据接入支队智慧大脑及大队设备管理平台、2年网络、3年维保期（起始时间从验收之日起算起）"]
[6,"非机动车安全警示一体机【用于农村违法劝导（头盔检测）】","传感器类型：1英寸GS-CMOS；\n电子快门：1/25s~1/100000s（可手动或自动调节）；\n图像分辨率：4096×3072（不包含OSD黑边）；\n视频分辨率：4096×3072/4096×2160/3392×2008/UXGA（1600×1200）/1080P（1920×1080）/720P（1280×720）/D1（704×576）/CIF（352×288）；\n视频帧率：最大支持25fps，默认主码流（4096×3072@25fps），辅码流（1600×1200@25fps）；\n视频码率：H.264：32kbps~32767kbpsH.265：32kbps~32767kbpsMJPEG：512kbps~32767kbps；\n视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG；\n图片编码格式：JPEG；\n图片合成：支持1、2、3、4张图片合成；\n国密功能：支持国密GB 35114-A级功能；\n镜头接口：C；\n光圈控制接口：1个，可接DC自动光圈或P-IRIS自动光圈；\n外置灯接口：7个，光耦开关量信号输出（可配置为闪光灯或者LED频闪灯同步输出接口，频率可设置）；\n网络接口：2个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；\nUSB接口：2个，USB 2.0接口；\nGPS接口：1个，GPS/北斗接口；\n存储接口：1个，最大支持256GB TF卡本地存储；\nRS-485接口：2个，可用于连接红绿灯信号检测器、补光灯；\nRS-232接口：4个，其中RTG用于串口调试；\nI/O接口：4个，用于I/O触发抓拍信号输入，与报警输入复用；\n报警输入：4路，与I/O接口复用；\n报警输出：2路，AO1为继电器，AO2为光耦，可灵活配置为报警输出或者雨刷输出；\n音频输入：1路（3.5mmJACK头）；\n音频输出：1路（3.5mmJACK头）；\n电源返送：DC12V±10%电压输出，≤1.5A电流输出；\n供电方式：AC100V~AC240V（50Hz）；\n功耗：≤15W；\n工作温度：-40℃~+65℃；\n工作湿度：10%~90%；\n产品尺寸：540.0mm×204.2mm×143.2mm（长×宽×高）；\n毛重：6.8kg；\n电源：标配；\n镜头：标配16-40mm电动变焦镜头","台",3,{"$nulls":3},"数据接入支队智慧大脑及大队设备管理平台、2年网络、3年维保期（起始时间从验收之日起算起）"]
[7,"音频输出终端【用于农村违法劝导（头盔检测）】","工作温度：-20℃～60℃；\n工作湿度：≤95% RH；\n工作电压：直流稳压电源DC12V（10V～15V）；\n连接方式：1组音频输入（莲花头公头）、3组6根短路控制线（黄/蓝/白：短路正端，黑线（3根）：短路负端）；\n拾音范围：不涉及；\n灵敏度：89dB；\n信噪比：≥80dB；\n指向特性：全指向性；\n动态范围：无；\n功耗：20W","台",3,{"$nulls":3},"数据接入支队智慧大脑及大队设备管理平台、2年网络、3年维保期（起始时间从验收之日起算起）"]
[8,"交通诱导屏【用于农村违法劝导（头盔检测）】","物理间距：P10；\n像素组成：红绿双基色（支持红，绿，黄三种颜色显示）\n显示尺寸：1280mm×640mm\n外框尺寸：1432mm×742mm×120mm\n亮度：≥5000cd/m2；\n显示内容：支持发布中文、英文、数字、简单图片等内容；\n显示方式：支持静止显示、翻页显示、滚动显示；\n字体：支持16/24/32号字体；\n防护等级：IP54；\n工作温度：-30℃~60℃；\n工作湿度：10%RH~80%RH无凝结；\n安装方式：侧抱杆，竖杆。","台",3,{"$nulls":3},"数据接入支队智慧大脑及大队设备管理平台、2年网络、3年维保期（起始时间从验收之日起算起）"]
[9,"终端服务设备【用于农村违法劝导（头盔检测）】","操作界面：WEB方式；\n网络协议：TCP/IP、HTTP、HTTPS、SFTP、FTP、DNS、RTP、RTSP、RTC、NTP、DHCP、IEEE802.1X；\n图片编码格式：JPEG；\n存储功能：硬盘；FTP；SFTP；；\n定位功能：支持北斗;支持GPS；\n图片合成：支持1/2/3/4/5/6张原始图片普通合成和关联合成;支持两通道、三通道、多通道关联匹配并将图片合成或编组;支持ID匹配、车牌匹配、先ID后车牌匹配方式;支持以车型、车道、车牌颜色、车身颜色进行模糊匹配;支持合成顺序和特写图序号选择；\n断网续传：支持平台断网续传、FTP断网续传;支持手动上传；\n硬盘接口：标配1个2T硬盘，最大支持4个SATA接口3.5\"硬盘；\nRS-485接口：4个；\nRS-232接口：3个（其中1个用于调试串口数据）；\nUSB接口：2个，USB 3.0接口；\n网络接口：18个，2个10M/100M/1000M自适应以太网口（RJ-45），16个10M/100M自适应以太网口（RJ-45）；\n视频输入：视频接入模式支持16路网络压缩高清视频输入;卡口合成模式支持12路网络压缩高清视频输入；\n报警输入：4路；\n报警输出：4路（光耦输出）；\n供电方式：DC12V；\n功耗：＜40W；\n工作温度：-30℃~+65℃；\n工作湿度：10%～90%（无凝结）；\n产品尺寸：355.0mm×267.5mm×118.5mm（长×宽×高）","台",3,{"$nulls":3},"数据接入支队智慧大脑及大队设备管理平台、2年网络、3年维保期（起始时间从验收之日起算起）"]
[10,"高清抓拍单元【用于不系安全带、接打电话违法抓拍系统】","传感器类型：1英寸GS-CMOS；\n电子快门：1/25s~1/100000s（可手动或自动调节）；\n图像分辨率：4096×2160（不包含OSD黑边）；\n视频分辨率：4096×2160/3392×2008/UXGA（1600×1200）/1080P（1920×1080）/720P（1280×720）/D1（704× 576）/CIF（352×288）；\n视频帧率：最大支持25fps；默认主码流（4096×2160@13fps），辅码流（1600×1200@13fps）；\n视频码率：H.264：32kbps~32767kbpsH.265：32kbps~32767kbpsMJPEG：512kbps~32767kbps；\n视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG；\n图片编码格式：JPEG；\n图片合成：支持1、2、3、4张图片合成；\n国密功能：支持国密GB 35114-A级功能；\n镜头接口：C；\n光圈控制接口：1个，P-IRIS自动光圈；\n外置灯接口：7个，光耦开关量信号输出（可配置为闪光灯或者LED频闪灯同步输出接口，频率可设置）；\n网络接口：2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；\nUSB接口：2个，USB 3.0接口；\nGPS接口：1个，GPS/北斗接口；\n存储接口：1个，最大支持256GB TF卡本地存储；\nRS-485接口：2个，可用于连接红绿灯信号检测器、车检器、补光灯；其中A1B1可复用于RS-232接口，用于连接雷达；\nRS-232接口：4个，其中RTG用于串口调试；R1T1G、R2T2G、R3T3G连接雷达；\nI/O接口：4个，用于I/O触发抓拍信号输入，与报警输入复用；\n报警输入：4路，与I/O接口复用；\n报警输出：2路，AO1为继电器，AO2为光耦；\n电源返送：DC12V±10%电压输出，≤1.5A电流输出；\n供电方式：AC100V~AC240V（50Hz）；\n功耗：≤21W（其中相机15W，下挂灯6W）；\n工作温度：-40℃~+65℃；\n工作湿度：10%~90%；\n产品尺寸：540.0mm×204.2mm×204.1mm（长×宽×高）；\n毛重：6.4kg；\n电源：标配；\n镜头：选配（12mm；16mm；25mm；50mm），镜头靶面≥1英寸","台",3,{"$nulls":3},"数据接入支队智慧大脑及大队设备管理平台、2年维保、3年网络（起始时间从验收之日起算起）"]
[11,"补光灯产品【用于不系安全带、接打电话违法抓拍系统】","灯型：多功能一体型：支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式；\n光源：可见光（波长350-780nm）；\n色温：氙气：5800K ± 200K， LED：4500K；\n中心光照度：频闪：<40lx（20m光照度）爆闪：≥20lx（32m光照度）；\n光斑覆盖范围：1车道；\n补光距离：16m~26m；\n回电时间：≤50ms；\n闪光持续时间：180 μs～500 μs；\n爆闪计数：支持统计爆闪次数和触发次数；\n闪光灯寿命：≥1000万次；\n频率：跟随相机；\n灯珠数量：24颗（进口暖光LED）；\n光通量：2400lm；\n频闪时间统计：记录频闪总时间；\n红外白光切换：支持；\n远程故障显示：支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态；\n亮度调节：氙气：1~16级亮度可调LED频闪：1~20级亮度可调；\n防眩目处理：LED采用暖光灯珠与独特的防眩光学设计；氙气白光爆闪采用光栅，同时支持氙气红外爆闪；有效避免眩目；；\n供电方式：AC220V±10％；\n功耗：氙气：＜65J/次，瞬时功率≤5500W（瞬时电流25A）LED：频闪功率≤48W，爆闪功率≤90W；\n净重：7.5kg","台",3,{"$nulls":3},"数据接入支队智慧大脑及大队设备管理平台、2年维保、3年网络（起始时间从验收之日起算起）"]
[12,"终端服务设备【用于不系安全带、接打电话违法抓拍系统】","操作界面：WEB方式；\n网络协议：TCP/IP、HTTP、HTTPS、SFTP、FTP、DNS、RTP、RTSP、RTC、NTP、DHCP、IEEE802.1X；\n图片编码格式：JPEG；\n存储功能：硬盘；FTP；SFTP；；\n定位功能：支持北斗;支持GPS；\n图片合成：支持1/2/3/4/5/6张原始图片普通合成和关联合成;支持两通道、三通道、多通道关联匹配并将图片合成或编组;支持ID匹配、车牌匹配、先ID后车牌匹配方式;支持以车型、车道、车牌颜色、车身颜色进行模糊匹配;支持合成顺序和特写图序号选择；\n断网续传：支持平台断网续传、FTP断网续传;支持手动上传；\n硬盘接口：标配1个2T硬盘，最大支持4个SATA接口3.5\"硬盘；\nRS-485接口：4个；\nRS-232接口：3个（其中1个用于调试串口数据）；\nUSB接口：2个，USB 3.0接口；\n网络接口：18个，2个10M/100M/1000M自适应以太网口（RJ-45），16个10M/100M自适应以太网口（RJ-45）；\n视频输入：视频接入模式支持16路网络压缩高清视频输入;卡口合成模式支持12路网络压缩高清视频输入；\n报警输入：4路；\n报警输出：4路（光耦输出）；\n供电方式：DC12V；\n功耗：＜40W；\n工作温度：-30℃~+65℃；\n工作湿度：10%～90%（无凝结）；\n产品尺寸：355.0mm×267.5mm×118.5mm（长×宽×高）","台",3,{"$nulls":3},"数据接入支队智慧大脑及大队设备管理平台、2年维保、3年网络（起始时间从验收之日起算起）"]
[13,"高清抓拍单元【用于非机动车逆行、在机动车道行驶违法抓拍系统】","传感器类型：1英寸GS-CMOS；\n电子快门：1/25s~1/100000s（可手动或自动调节）；\n图像分辨率：4096×2160（不包含OSD黑边）；\n视频分辨率：4096×2160/3392×2008/UXGA（1600×1200）/1080P（1920×1080）/720P（1280×720）/D1（704× 576）/CIF（352×288）；\n视频帧率：最大支持25fps；默认主码流（4096×2160@13fps），辅码流（1600×1200@13fps）；\n视频码率：H.264：32kbps~32767kbpsH.265：32kbps~32767kbpsMJPEG：512kbps~32767kbps；\n视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG；\n图片编码格式：JPEG；\n图片合成：支持1、2、3、4张图片合成；\n国密功能：支持国密GB 35114-A级功能；\n镜头接口：C；\n光圈控制接口：1个，P-IRIS自动光圈；\n外置灯接口：7个，光耦开关量信号输出（可配置为闪光灯或者LED频闪灯同步输出接口，频率可设置）；\n网络接口：2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；\nUSB接口：2个，USB 3.0接口；\nGPS接口：1个，GPS/北斗接口；\n存储接口：1个，最大支持256GB TF卡本地存储；\nRS-485接口：2个，可用于连接红绿灯信号检测器、车检器、补光灯；其中A1B1可复用于RS-232接口，用于连接雷达；\nRS-232接口：4个，其中RTG用于串口调试；R1T1G、R2T2G、R3T3G连接雷达；\nI/O接口：4个，用于I/O触发抓拍信号输入，与报警输入复用；\n报警输入：4路，与I/O接口复用；\n报警输出：2路，AO1为继电器，AO2为光耦；\n电源返送：DC12V±10%电压输出，≤1.5A电流输出；\n供电方式：AC100V~AC240V（50Hz）；\n功耗：≤21W（其中相机15W，下挂灯6W）；\n工作温度：-40℃~+65℃；\n工作湿度：10%~90%；\n产品尺寸：540.0mm×204.2mm×204.1mm（长×宽×高）；\n毛重：6.4kg；\n电源：标配；\n镜头：选配（12mm；16mm；25mm；50mm），镜头靶面≥1英寸","台",3,{"$nulls":3},"数据接入支队智慧大脑及大队设备管理平台、2年维保、3年网络、（起始时间从验收之日起算起）"]
[14,"补光灯产品【用于非机动车逆行、在机动车道行驶违法抓拍系统】","灯型：多功能一体型：支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式；\n光源：可见光（波长350-780nm）；\n色温：氙气：5800K ± 200K， LED：4500K；\n中心光照度：频闪：<40lx（20m光照度）爆闪：≥20lx（32m光照度）；\n光斑覆盖范围：1车道；\n补光距离：16m~26m；\n回电时间：≤50ms；\n闪光持续时间：180 μs～500 μs；\n爆闪计数：支持统计爆闪次数和触发次数；\n闪光灯寿命：≥1000万次；\n频率：跟随相机；\n灯珠数量：24颗（进口暖光LED）；\n光通量：2400lm；\n频闪时间统计：记录频闪总时间；\n红外白光切换：支持；\n远程故障显示：支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态；\n亮度调节：氙气：1~16级亮度可调LED频闪：1~20级亮度可调；\n防眩目处理：LED采用暖光灯珠与独特的防眩光学设计；氙气白光爆闪采用光栅，同时支持氙气红外爆闪；有效避免眩目；；\n供电方式：AC220V±10％；\n功耗：氙气：＜65J/次，瞬时功率≤5500W（瞬时电流25A）LED：频闪功率≤48W，爆闪功率≤90W；\n净重：7.5kg","台",3,{"$nulls":3},"数据接入支队智慧大脑及大队设备管理平台、2年维保、3年网络、（起始时间从验收之日起算起）"]
[15,"终端服务设备【用于非机动车逆行、在机动车道行驶违法抓拍系统】","操作界面：WEB方式；\n网络协议：TCP/IP、HTTP、HTTPS、SFTP、FTP、DNS、RTP、RTSP、RTC、NTP、DHCP、IEEE802.1X；\n图片编码格式：JPEG；\n存储功能：硬盘；FTP；SFTP；；\n定位功能：支持北斗;支持GPS；\n图片合成：支持1/2/3/4/5/6张原始图片普通合成和关联合成;支持两通道、三通道、多通道关联匹配并将图片合成或编组;支持ID匹配、车牌匹配、先ID后车牌匹配方式;支持以车型、车道、车牌颜色、车身颜色进行模糊匹配;支持合成顺序和特写图序号选择；\n断网续传：支持平台断网续传、FTP断网续传;支持手动上传；\n硬盘接口：标配1个2T硬盘，最大支持4个SATA接口3.5\"硬盘；\nRS-485接口：4个；\nRS-232接口：3个（其中1个用于调试串口数据）；\nUSB接口：2个，USB 3.0接口；\n网络接口：18个，2个10M/100M/1000M自适应以太网口（RJ-45），16个10M/100M自适应以太网口（RJ-45）；\n视频输入：视频接入模式支持16路网络压缩高清视频输入;卡口合成模式支持12路网络压缩高清视频输入；\n报警输入：4路；\n报警输出：4路（光耦输出）；\n供电方式：DC12V；\n功耗：＜40W；\n工作温度：-30℃~+65℃；\n工作湿度：10%～90%（无凝结）；\n产品尺寸：355.0mm×267.5mm×118.5mm（长×宽×高）","台",3,{"$nulls":3},"数据接入支队智慧大脑及大队设备管理平台、2年维保、3年网络、（起始时间从验收之日起算起）"]
[16,"合计"]
["注：1、本项目采用“全费用综合单价”合同，合同实施过程中综合单价不作调整（除设计变更或甲方调整项目内容或合同约定调整外）。\n2、投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用，包括投标人为完成招标文件（含货物清单）确定的招标范围内的所有工作内容，即主要包括（但不限于）：货物价格、包装费、运输费、卸货费、安装、平台接入调试、售前售后服务费、相关资料费、管理费、利润、规费、税金（增值税）【投标报价时统一按13%(附加税按相关规定执行)计取并分摊至综合单价中，实际开具的增值税专票税率低于13%部分的差额甲方结算时予以扣除】、市场风险、国家政策性调整风险、不可预见费等一切费用，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。\n\n\n                                                                                                                                                                                                   投标人（盖章）：\n                                                                                                                                                                                           法定代表人（签字或盖章）：\n                                                                                                                                                                                                 日期：    年    月    日"]