{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":44,"n_cols":11,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,10],[1,1,1,2],[2,1,4,1],[2,3,4,3],[5,1,8,1],[5,3,7,3],[9,1,27,1],[9,3,27,3],[28,1,29,1],[28,3,29,3],[30,1,41,1],[30,3,41,3],[42,1,42,9],[43,0,43,10]]}
["江苏东欣水务有限公司污染因子年度监测项目报价清单"]
["序号","监测项目",null,"取样/监测位置","点位","采样频次（次/天）","次/年","样品数量（个）","监测方法","单价（元）","总价（元）"]
[1,"有组织废气","臭气浓度","DA001\n（1#排气筒）、DA002\n（2#排气筒）",2,4,2,{"$f":"E3*F3*G3","v":16},"空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993"]
[2,null,"氨气",null,2,4,2,16,"环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009；空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009"]
[3,null,"硫化氢",null,2,4,2,16,"空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993"]
[4,"无组织废气","臭气浓度","厂界上风向一个点，下风向三个点",4,4,2,32,"空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993"]
[5,null,"氨气",null,4,4,2,32,"环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009；空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009"]
[6,null,"硫化氢",null,4,4,2,32,"空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993"]
[7,null,"甲烷","厂区体积浓度最高处",1,4,1,4,"环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法（HJ 604-2017）"]
[8,"废水","动植物油类","DW001工业废水排放口",1,4,12,48,"水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018）"]
[9,null,"石油类",null,1,4,12,48,"水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018）"]
[10,null,"阴离子表面活性剂",null,1,4,4,16,"水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ 826-2017)"]
[11,null,"硫化物",null,1,4,12,48,"水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 200-2005；水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226—2021"]
[12,null,"氟化物",null,1,4,12,48,"水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法HJ 488—2009 代替GB 7483—87；水质 氟化物的测定 离子选择电极法GB 7484-87；水质 氟化物的测定 茜素磺酸锆目视比色法HJ 487—2009 代替GB 7482-87"]
[13,null,"苯胺类",null,1,4,4,16,"水质 苯胺类化合物的测定 N-（1-萘基）乙二胺偶氮分光光度法 GB/T 11889"]
[14,null,"总汞",null,1,4,12,48,"水质 汞的测定 冷原子荧光法（试行）HJ/T 341-2007；水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法HJ 597-2011 代替GB 7468-87"]
[15,null,"烷基汞",null,1,4,4,16,"水质 烷基汞的测定 气相色谱法 GB/T 11204"]
[16,null,"总镉",null,1,4,12,48,"水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87；水质 镉的测定 双硫腙分光光度法GB 7471-87"]
[17,null,"总铬",null,1,4,12,48,"水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987"]
[18,null,"六价铬",null,1,4,12,48,"水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87"]
[19,null,"总砷",null,1,4,12,48,"水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB 7485-87"]
[20,null,"总铅",null,1,4,12,48,"水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87"]
[21,null,"总铜",null,1,4,4,16,"水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87"]
[22,null,"总锌",null,1,4,4,16,"水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87"]
[23,null,"总锰",null,1,4,2,8,"火焰原子吸收分光光度法GB11911-89"]
[24,null,"总镍",null,1,4,2,8,"火焰原子吸收分光光度法GB11912-89"]
[25,null,"粪大肠菌群数",null,1,4,12,48,"水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法（HJ 1001-2018）；水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法（HJ/T347.1-2018）；水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法"]
[26,null,"挥发酚",null,1,4,12,48,"蒸馏后 4-氨基安替比林分光光度法GB7490-87"]
[27,"噪声","昼间","厂界四周1米",4,1,4,16,"GB 12348-2008"]
[28,null,"夜间",null,4,1,4,16,"GB 12348-2008"]
[29,"污泥","粪大肠菌群数","污泥料仓",1,1,12,12,"CJ/T221－2005"]
[30,null,"蠕虫卵死亡率",null,1,1,12,12,"CJ/T221－2005"]
[31,null,"矿物油",null,1,1,12,12,"CJ/T221－2005"]
[32,null,"挥发酚",null,1,1,12,12,"CJ/T221－2005"]
[33,null,"总镉",null,1,1,2,2,"CJ/T221－2005"]
[34,null,"总汞",null,1,1,2,2,"CJ/T221－2005"]
[35,null,"总铅",null,1,1,2,2,"CJ/T221－2005"]
[36,null,"总铬",null,1,1,2,2,"CJ/T221－2005"]
[37,null,"总砷",null,1,1,2,2,"CJ/T221－2005"]
[38,null,"总镍",null,1,1,2,2,"CJ/T221－2005"]
[39,null,"总锌",null,1,1,2,2,"CJ/T221－2005"]
[40,null,"总铜",null,1,1,2,2,"CJ/T221－2005"]
[null,"合计（元）"]
["说明：以上费用包括但不限于人工、检测、材料、工本费、税费等各项费用，最终结算以实际发生的监测项目和频次为准。"]